**РЕАЛИЗАЦИЯ** **ПАРОКОНВЕКТОМАТА SCC WE 201 – 2 шт.**



**RATIONAL SCC WE 201**предназначен для приготовления продуктов питания в различных режимах на предприятиях общественного питания.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

* Способ образования пара: Бойлер;
* Температурный режим: От 30 до 300 °С;
* Количество уровней: 20;

Расстояние между уровнями: 65 мм;

* Тип гастроемкости: GN 1/1;
* Размер гастроемкости (наруж./внутр.): 530x325 / 500x300 мм;
* Панель управления: Электронная;
* Режим пароконвектомата, 3 рабочих режима: пар 30°C-130°C, горячий воздух 30°C-300°C, комбинация пара и горячего воздуха 30°C-300°C;
* Подключение: 3NAC400V 50/60 HZ;
* Мощность: 37 кВт;
* Ширина: 879 мм;
* Глубина: 791 мм;
* Высота: 1782 мм;
* Вес (без упаковки): 258 кг;
* Страна-производитель: Германия;
* Дата производства: 2011 г.;

**Стоимость за 1 шт. – 1 205 600,00 рублей с учетом НДС.**